# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  分类 | 污染物名称 | 现有工程  排放量（固体废物产生量）① | 现有工程  许可排放量  ② | 在建工程  排放量（固体废物产生量）③ | 本项目  排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量  （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后  全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量  ⑦ |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.7253 t/a | / | / | +0.7253 t/a |
| 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.312 t/a | / | / | +0.312 t/a |
| 氯化氢 | / | / | / | 0.1053 t/a | / | / | +0.1053 t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 t/a | / | / | 0 t/a |
| 氨氮 | / | / | / | 0 t/a | / | / | 0 t/a |
| 一般工业  固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3 t/a | / | / | +3 t/a |
| 废包装 | / | / | / | 70 t/a | / | / | +70 t/a |
| 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 11.465 t/a | / | / | +11.465 t/a |
| 废料及不合格品 | / | / | / | 10 t/a | / | / | +10 t/a |
| 危险废物 | 废碱液 | / | / | / | 6 t/a | / | / | +6 t/a |
| 废过滤棉 | / | / | / | 0.12 t/a | / | / | +0.12 t/a |
| 废活性炭 | / | / | / | 0.6 t/a | / | / | +0.6 t/a |
| 废催化剂 | / | / | / | 0.1 t/a | / | / | +0.1 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①